|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **水準測量**　　　　監督員より指示された基準水準点は，以下のとおりです。　　　ＢＭ　　　　　　Ｈ＝　　ＢＭ　　　　　　Ｈ＝　　Ｂ．Ｍを往復水準測量した結果は，以下のとおりです。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　測　　点 | 往　路 | 復　路 | 差(mm) | 距離(km) | 許容誤差10√S |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

　上記の結果により　　　　　ｍｍ　≧　　 　　ｍｍ　Ｏ.Ｋを固定点とし、各点との各ＢＭの高さは，以下のとおりです。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　測　　点 | 基準高 | 実測高 | 差(mm) | 距離(㎞) | 許容誤差10√S |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

上記の結果により　　　　　ｍｍ　≧　　　　　ｍｍ　Ｏ.Ｋ　　※３級　　　１０ｍｍ√Ｓ（Ｓ＝ｋｍ単位） |