|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **水準測量**    　　監督員より指示された基準水準点は，以下のとおりです。    　　ＢＭ　　　　　　Ｈ＝  　　ＢＭ　　　　　　Ｈ＝  　　Ｂ．Ｍを往復水準測量した結果は，以下のとおりです。   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 測　　点 | 往　路 | 復　路 | 差(mm) | 距離(km) | 許容誤差10√S | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |     上記の結果により　　　　　ｍｍ　≧　　 　　ｍｍ　Ｏ.Ｋ  を固定点とし、各点との各ＢＭの高さは，以下のとおりです。   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 測　　点 | 基準高 | 実測高 | 差(mm) | 距離(㎞) | 許容誤差10√S | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   上記の結果により　　　　　ｍｍ　≧　　　　　ｍｍ　Ｏ.Ｋ  　　※３級　　　１０ｍｍ√Ｓ（Ｓ＝ｋｍ単位） |